Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.220912)	
	
(наименование стройки)	
	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	4	
На ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Октября в г. Сим Челябинской области	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	3 кв. 2022г.	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	3 535.377 (350.904)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	2 946.144 (350.904)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	96.496 (4.238)	тыс. руб.	
монтажных работ	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	370,9127773	чел.-ч.	
оборудования	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	109,6038667	чел.-ч.	
прочих затрат	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Проезжая часть	
1	ТЕРр 68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0,553		0,553					49 469,45	
	1	ОТ					839,75		464,38	22,77	10 573,93	
	3	ЭМ					614,51		339,82	10,19	3 462,77	
	2	в т. ч. ОТм					97,84		54,11	22,77	1 232,08	
	4	М					8 658,6		4 788,21	7,4	35 432,75	
		ЗТ	чел.-ч	79,9		44,1847						
		ЗТм	чел.-ч	7,52		4,15856						
		Итого по расценке					10 112,86		5 592,41		49 469,45	
1.1	ТССЦ 410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-16,6		-9,1798	507		-4 654,16	7,4	-34 440,78	
		Объём: (0.553)*(-16.6)	
		ФОТ							518,49		11 806,01	
	Пр/812-102.0-1	НР	%	102	0	102			528,86		12 042,13	
	Пр/774-102.0	СП	%	54	0	54			279,98		6 375,25	
		Всего по позиции							1 747,09		33 446,05	
2	ТССЦ 410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	9,1798		9,1798	511		4 690,88	7,4	34 712,51	
		Всего по позиции							4 690,88		34 712,51	
3	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,2528		1,2528					28 882,40	
		Объём: 1566*0.8/1000	
	1	ОТ								22,77		
	3	ЭМ					40,92		51,26	10,19	522,34	
	2	в т. ч. ОТм					8,64		10,82	22,77	246,37	
	4	М					3 059,1		3 832,44	7,4	28 360,06	
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,826848						
		Итого по расценке					3 100,02		3 883,70		28 882,40	
		ФОТ							10,82		246,37	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			15,91		362,16	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			8,74		198,94	
		Всего по позиции							3 908,35		29 443,50	
4	ТЕР 27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	2,52126		2,52126					91 818,52	
		Объём: 1566*0.07*2.3	
	1	ОТ					268,64		677,31	22,77	15 422,35	
	3	ЭМ					2 785,51		7 022,99	10,19	71 564,27	
	2	в т. ч. ОТм					359,27		905,81	22,77	20 625,29	
	4	М					258,98		652,96	7,4	4 831,90	
		ЗТ	чел.-ч	21,77		54,8878302						
		ЗТм	чел.-ч	21,5		54,20709						
		Итого по расценке					3 313,13		8 353,26		91 818,52	
		ФОТ							1 583,12		36 047,64	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			2 327,19		52 990,03	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			1 278,37		29 108,47	
		Всего по позиции							11 958,82		173 917,02	
5	ТССЦ 410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	254,6		254,6	511		130 100,60	7,4	962 744,44	
		Всего по позиции							130 100,60		962 744,44	
6	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,566		1,566					59 461,43	
	1	ОТ					465,73		729,33	22,77	16 606,84	
	3	ЭМ					2 507,4		3 926,59	10,19	40 011,95	
	2	в т. ч. ОТм					317,68		497,49	22,77	11 327,85	
	4	М					245,3		384,14	7,4	2 842,64	
		ЗТ	чел.-ч	38,3		59,9778						
		ЗТм	чел.-ч	19,08		29,87928						
		Итого по расценке					3 218,43		5 040,06		59 461,43	
		ФОТ							1 226,82		27 934,69	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			1 803,43		41 063,99	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			990,66		22 557,26	
		Всего по позиции							7 834,15		123 082,68	
7	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	3,132		3,132					290,46	
		Объём: 1566*2	
	1	ОТ					1,09		3,41	22,77	77,65	
	3	ЭМ					3,59		11,24	10,19	114,54	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					4,24		13,28	7,4	98,27	
		ЗТ	чел.-ч	0,09		0,28188						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					8,92		27,93		290,46	
		ФОТ							3,41		77,65	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			5,01		114,15	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			2,75		62,70	
		Всего по позиции							35,69		467,31	
8	ТССЦ 410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	189,2		189,2	545		103 114,00	7,4	763 043,60	
		Всего по позиции							103 114,00		763 043,60	
9	ТССЦпг 03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	1 т груза	452,1		452,1	36,27		16 397,67	10,19	167 092,26	
		Объём: 8.3+254.6+189.2	
		Всего по позиции							16 397,67		167 092,26	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		272 546,35		2 123 074,29	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		1 874,43		42 680,77	
		эксплуатация машин и механизмов		11 351,90		115 675,87	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		1 468,23		33 431,59	
		материальные ресурсы		242 922,35		1 797 625,39	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		16 397,67		167 092,26	
		Итого ФОТ (справочно)		3 342,66		76 112,36	
		Итого накладные расходы		4 680,40		106 572,46	
		Итого сметная прибыль		2 560,50		58 302,62	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		279 787,25		2 287 949,37	
Раздел 2. Съезд на ул. Ленина №1	
10	ТЕР 01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0075		0,0075					353,25	
		Объём: 75*0.1	
	1	ОТ					112,5		0,84	22,77	19,13	
	3	ЭМ					4 368,28		32,76	10,19	333,82	
	2	в т. ч. ОТм					540,36		4,05	22,77	92,22	
	4	М					4,88		0,04	7,4	0,30	
		ЗТ	чел.-ч	11,41		0,085575						
		ЗТм	чел.-ч	33,09		0,248175						
		Итого по расценке					4 485,66		33,64		353,25	
		ФОТ							4,89		111,35	
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	0	92			4,50		102,44	
	Пр/774-001.1	СП	%	46	0,85	39,1			1,91		43,54	
		Всего по позиции							40,05		499,23	
11	ТССЦпг 03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	11,25		11,25	4,8		54,00	10,19	550,26	
		Объём: 75*0.1*1.5	
		Всего по позиции							54,00		550,26	
12	ТЕР 07-04-004-01	Укладка плит перекрытий 
ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0	100 м3 сборных конструкций	0,0038		0,0038					461,50	
	1	ОТ			0.8		2 031,34		6,18	22,77	140,72	
	3	ЭМ			0.8		10 354,51		31,48	10,19	320,78	
	2	в т. ч. ОТм			0.8		297,94		0,91	22,77	20,72	
	4	М			0		8 602,44			7,4		
	ТССЦ 403-9022	Конструкции сборные железобетонные	м3	100		0						
		ЗТ	чел.-ч	177,1	0.8	0,538384						
		ЗТм	чел.-ч	13,8	0.8	0,041952						
		Итого по расценке					20 988,29		37,66		461,50	
12.1	ТССЦ 403-9022	Конструкции сборные железобетонные	м3	100	0 *	0				7,4		
		Объём: (0.0038)*100	
		ФОТ							7,09		161,44	
	Пр/812-007.0-1	НР	%	110	0	110			7,80		177,58	
	Пр/774-007.0	СП	%	73	0,85	62,05			4,40		100,17	
		Всего по позиции							49,86		739,25	
13	ТЕР 23-03-001-08	Установка горловины в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,027		0,027					4 781,88	
	1	ОТ					1 050,65		28,37	22,77	645,98	
	3	ЭМ					2 191,03		59,16	10,19	602,84	
	2	в т. ч. ОТм					185,02		5,00	22,77	113,85	
	4	М					17 682,96		477,44	7,4	3 533,06	
	ТССЦ 101-9058	Люки чугунные	шт.	П		П						
	ТССЦ 201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	П		П	12 590					
		ЗТ	чел.-ч	91,6		2,4732						
		ЗТм	чел.-ч	11,33		0,30591						
		Итого по расценке					20 924,64		564,97		4 781,88	
13.1	ТСЭМ 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,55		-0,01485	32,24		-0,48	10,19	-4,89	
		Объём: (0.027)*(-0.55)	
13.2	ТССЦ 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	-0,07		-0,00189	3 320		-6,27	7,4	-46,40	
		Объём: (0.027)*(-0.07)	
13.3	ТССЦ 410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-0,16		-0,00432	507		-2,19	7,4	-16,21	
		Объём: (0.027)*(-0.16)	
13.4	ТССЦ 403-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	-1,98		-0,05346	2 211,43		- 118,22	7,4	- 874,83	
		Объём: (0.027)*(-1.98)	
13.5	ТССЦ 403-0135	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм	м	-4,45		-0,12015	1 340		- 161,00	7,4	-1 191,40	
		Объём: (0.027)*(-4.45)	
		ФОТ							33,37		759,83	
	Пр/812-018.0-1	НР	%	117	0	117			39,04		889,00	
	Пр/774-018.0	СП	%	74	0,85	62,9			20,99		477,93	
		Всего по позиции							336,84		4 015,08	
14	ТССЦ 403-9187	Горловина КС 7-9	м3	0,27		0,27	1 011		272,97	7,4	2 019,98	
		Всего по позиции							272,97		2 019,98	
15	ТЕР 23-04-011-01	Установка люка	1 шт.	1		1					403,26	
	1	ОТ					14,31		14,31	22,77	325,84	
	3	ЭМ					7,22		7,22	10,19	73,57	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					0,52		0,52	7,4	3,85	
	ТССЦ 101-9058	Люки чугунные	шт.	1		1						
		ЗТ	чел.-ч	1,31		1,31						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					22,05		22,05		403,26	
		ФОТ							14,31		325,84	
	Пр/812-018.0-1	НР	%	117	0	117			16,74		381,23	
	Пр/774-018.0	СП	%	74	0,85	62,9			9,00		204,95	
		Всего по позиции							47,79		989,44	
16	ТССЦ 101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	1		1	882		882,00	7,4	6 526,80	
		Всего по позиции							882,00		6 526,80	
17	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075		0,075					3 213,69	
		Объём: 75*0.1	
	1	ОТ					247,46		18,56	22,77	422,61	
	3	ЭМ					3 636,32		272,72	10,19	2 779,02	
	2	в т. ч. ОТм					337,22		25,29	22,77	575,85	
	4	М					21,77		1,63	7,4	12,06	
		ЗТ	чел.-ч	24,19		1,81425						
		ЗТм	чел.-ч	20,6		1,545						
		Итого по расценке					3 905,55		292,91		3 213,69	
		ФОТ							43,85		998,46	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			64,46		1 467,74	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			35,41		806,26	
		Всего по позиции							392,78		5 487,69	
18	ТССЦ 408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	6,405		6,405	126		807,03	7,4	5 972,02	
		Объём: 75*0.07*1.22	
		Всего по позиции							807,03		5 972,02	
19	ТССЦ 408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,745		2,745	131		359,60	7,4	2 661,04	
		Объём: 75*0.03*1.22	
		Всего по позиции							359,60		2 661,04	
20	ТССЦпг 03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	12,81		12,81	19,11		244,80	10,19	2 494,51	
		Объём: 75*0.1*1.22*1.4	
		Всего по позиции							244,80		2 494,51	
21	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,1875		0,1875					4 322,65	
		Объём: 75*2.5/1000	
	1	ОТ								22,77		
	3	ЭМ					40,92		7,67	10,19	78,16	
	2	в т. ч. ОТм					8,64		1,62	22,77	36,89	
	4	М					3 059,1		573,58	7,4	4 244,49	
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,12375						
		Итого по расценке					3 100,02		581,25		4 322,65	
		ФОТ							1,62		36,89	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			2,38		54,23	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			1,31		29,79	
		Всего по позиции							584,94		4 406,67	
22	ТЕР 27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,12075		0,12075					4 397,47	
		Объём: 75*0.07*2.3	
	1	ОТ					268,64		32,44	22,77	738,66	
	3	ЭМ					2 785,51		336,35	10,19	3 427,41	
	2	в т. ч. ОТм					359,27		43,38	22,77	987,76	
	4	М					258,98		31,27	7,4	231,40	
		ЗТ	чел.-ч	21,77		2,6287275						
		ЗТм	чел.-ч	21,5		2,596125						
		Итого по расценке					3 313,13		400,06		4 397,47	
		ФОТ							75,82		1 726,42	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			111,46		2 537,84	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			61,22		1 394,08	
		Всего по позиции							572,74		8 329,39	
23	ТССЦ 410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12,2		12,2	511		6 234,20	7,4	46 133,08	
		Всего по позиции							6 234,20		46 133,08	
24	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,075		0,075					2 847,85	
	1	ОТ					465,73		34,93	22,77	795,36	
	3	ЭМ					2 507,4		188,06	10,19	1 916,33	
	2	в т. ч. ОТм					317,68		23,83	22,77	542,61	
	4	М					245,3		18,40	7,4	136,16	
		ЗТ	чел.-ч	38,3		2,8725						
		ЗТм	чел.-ч	19,08		1,431						
		Итого по расценке					3 218,43		241,39		2 847,85	
		ФОТ							58,76		1 337,97	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			86,38		1 966,82	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			47,45		1 080,41	
		Всего по позиции							375,22		5 895,08	
25	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,15		0,15					13,88	
		Объём: 75*2	
	1	ОТ					1,09		0,16	22,77	3,64	
	3	ЭМ					3,59		0,54	10,19	5,50	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					4,24		0,64	7,4	4,74	
		ЗТ	чел.-ч	0,09		0,0135						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					8,92		1,34		13,88	
		ФОТ							0,16		3,64	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			0,24		5,35	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			0,13		2,94	
		Всего по позиции							1,71		22,17	
26	ТССЦ 410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	9,06		9,06	545		4 937,70	7,4	36 538,98	
		Всего по позиции							4 937,70		36 538,98	
27	ТССЦпг 03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	1 т груза	21,26		21,26	36,27		771,10	10,19	7 857,51	
		Объём: 12.2+9.06	
		Всего по позиции							771,10		7 857,51	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		16 450,51		129 415,88	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		135,79		3 091,94	
		эксплуатация машин и механизмов		935,48		9 532,54	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		104,08		2 369,90	
		материальные ресурсы		14 309,34		105 889,12	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		1 069,90		10 902,28	
		Итого ФОТ (справочно)		239,87		5 461,84	
		Итого накладные расходы		333,00		7 582,23	
		Итого сметная прибыль		181,82		4 140,07	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		16 965,33		141 138,18	
Раздел 3. Съезд 1 (на ул. Красноармейская)	
28	ТЕР 01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0014		0,0014					66,07	
		Объём: 14*0.1	
	1	ОТ					112,5		0,16	22,77	3,64	
	3	ЭМ					4 368,28		6,12	10,19	62,36	
	2	в т. ч. ОТм					540,36		0,76	22,77	17,31	
	4	М					4,88		0,01	7,4	0,07	
		ЗТ	чел.-ч	11,41		0,015974						
		ЗТм	чел.-ч	33,09		0,046326						
		Итого по расценке					4 485,66		6,29		66,07	
		ФОТ							0,92		20,95	
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	0	92			0,85		19,27	
	Пр/774-001.1	СП	%	46	0,85	39,1			0,36		8,19	
		Всего по позиции							7,50		93,53	
29	ТССЦпг 03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	2,1		2,1	4,8		10,08	10,19	102,72	
		Объём: 14*0.1*1.5	
		Всего по позиции							10,08		102,72	
30	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,014		0,014					599,77	
		Объём: 14*0.1	
	1	ОТ					247,46		3,46	22,77	78,78	
	3	ЭМ					3 636,32		50,91	10,19	518,77	
	2	в т. ч. ОТм					337,22		4,72	22,77	107,47	
	4	М					21,77		0,30	7,4	2,22	
		ЗТ	чел.-ч	24,19		0,33866						
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,2884						
		Итого по расценке					3 905,55		54,67		599,77	
		ФОТ							8,18		186,25	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			12,02		273,79	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			6,61		150,40	
		Всего по позиции							73,30		1 023,96	
31	ТССЦ 408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	1,1956		1,1956	126		150,65	7,4	1 114,81	
		Объём: 14*0.07*1.22	
		Всего по позиции							150,65		1 114,81	
32	ТССЦ 408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,5124		0,5124	131		67,12	7,4	496,69	
		Объём: 14*0.03*1.22	
		Всего по позиции							67,12		496,69	
33	ТССЦпг 03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	2,3912		2,3912	19,11		45,70	10,19	465,68	
		Объём: 14*0.1*1.22*1.4	
		Всего по позиции							45,70		465,68	
34	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,035		0,035					806,89	
		Объём: 14*2.5/1000	
	1	ОТ								22,77		
	3	ЭМ					40,92		1,43	10,19	14,57	
	2	в т. ч. ОТм					8,64		0,30	22,77	6,83	
	4	М					3 059,1		107,07	7,4	792,32	
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,0231						
		Итого по расценке					3 100,02		108,50		806,89	
		ФОТ							0,30		6,83	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			0,44		10,04	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			0,24		5,52	
		Всего по позиции							109,18		822,45	
35	ТЕР 27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,02254		0,02254					821,04	
		Объём: 14*0.07*2.3	
	1	ОТ					268,64		6,06	22,77	137,99	
	3	ЭМ					2 785,51		62,79	10,19	639,83	
	2	в т. ч. ОТм					359,27		8,10	22,77	184,44	
	4	М					258,98		5,84	7,4	43,22	
		ЗТ	чел.-ч	21,77		0,4906958						
		ЗТм	чел.-ч	21,5		0,48461						
		Итого по расценке					3 313,13		74,69		821,04	
		ФОТ							14,16		322,43	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			20,82		473,97	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			11,43		260,36	
		Всего по позиции							106,94		1 555,37	
36	ТССЦ 410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	2,3		2,3	511		1 175,30	7,4	8 697,22	
		Всего по позиции							1 175,30		8 697,22	
37	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,014		0,014					531,51	
	1	ОТ					465,73		6,52	22,77	148,46	
	3	ЭМ					2 507,4		35,10	10,19	357,67	
	2	в т. ч. ОТм					317,68		4,45	22,77	101,33	
	4	М					245,3		3,43	7,4	25,38	
		ЗТ	чел.-ч	38,3		0,5362						
		ЗТм	чел.-ч	19,08		0,26712						
		Итого по расценке					3 218,43		45,05		531,51	
		ФОТ							10,97		249,79	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			16,13		367,19	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			8,86		201,71	
		Всего по позиции							70,04		1 100,41	
38	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,028		0,028					2,59	
		Объём: 14*2	
	1	ОТ					1,09		0,03	22,77	0,68	
	3	ЭМ					3,59		0,10	10,19	1,02	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					4,24		0,12	7,4	0,89	
		ЗТ	чел.-ч	0,09		0,00252						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					8,92		0,25		2,59	
		ФОТ							0,03		0,68	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			0,04		1,00	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			0,02		0,55	
		Всего по позиции							0,31		4,14	
39	ТССЦ 410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	1,7		1,7	545		926,50	7,4	6 856,10	
		Всего по позиции							926,50		6 856,10	
40	ТССЦпг 03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	1 т груза	4		4	36,27		145,08	10,19	1 478,37	
		Объём: 2.3+1.7	
		Всего по позиции							145,08		1 478,37	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		2 809,88		22 039,46	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		16,23		369,55	
		эксплуатация машин и механизмов		156,45		1 594,22	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		18,33		417,38	
		материальные ресурсы		2 436,34		18 028,92	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		200,86		2 046,77	
		Итого ФОТ (справочно)		34,56		786,93	
		Итого накладные расходы		50,30		1 145,26	
		Итого сметная прибыль		27,52		626,73	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		2 887,70		23 811,45	
Раздел 4. Съезд на ул. Ленина №2 (по существующему афальту)	
41	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0357		0,0357					823,03	
		Объём: 42*0.85/1000	
	1	ОТ								22,77		
	3	ЭМ					40,92		1,46	10,19	14,88	
	2	в т. ч. ОТм					8,64		0,31	22,77	7,06	
	4	М					3 059,1		109,21	7,4	808,15	
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,023562						
		Итого по расценке					3 100,02		110,67		823,03	
		ФОТ							0,31		7,06	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			0,46		10,38	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			0,25		5,70	
		Всего по позиции							111,38		839,11	
42	ТЕР 27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,06762		0,06762					2 462,69	
		Объём: 42*0.07*2.3	
	1	ОТ					268,64		18,17	22,77	413,73	
	3	ЭМ					2 785,51		188,36	10,19	1 919,39	
	2	в т. ч. ОТм					359,27		24,29	22,77	553,08	
	4	М					258,98		17,51	7,4	129,57	
		ЗТ	чел.-ч	21,77		1,4720874						
		ЗТм	чел.-ч	21,5		1,45383						
		Итого по расценке					3 313,13		224,04		2 462,69	
		ФОТ							42,46		966,81	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			62,42		1 421,21	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			34,29		780,70	
		Всего по позиции							320,75		4 664,60	
43	ТССЦ 410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	6,8		6,8	511		3 474,80	7,4	25 713,52	
		Всего по позиции							3 474,80		25 713,52	
44	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,042		0,042					1 594,71	
	1	ОТ					465,73		19,56	22,77	445,38	
	3	ЭМ					2 507,4		105,31	10,19	1 073,11	
	2	в т. ч. ОТм					317,68		13,34	22,77	303,75	
	4	М					245,3		10,30	7,4	76,22	
		ЗТ	чел.-ч	38,3		1,6086						
		ЗТм	чел.-ч	19,08		0,80136						
		Итого по расценке					3 218,43		135,17		1 594,71	
		ФОТ							32,90		749,13	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			48,36		1 101,22	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			26,57		604,92	
		Всего по позиции							210,10		3 300,85	
45	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,084		0,084					7,77	
		Объём: 42*2	
	1	ОТ					1,09		0,09	22,77	2,05	
	3	ЭМ					3,59		0,30	10,19	3,06	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					4,24		0,36	7,4	2,66	
		ЗТ	чел.-ч	0,09		0,00756						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					8,92		0,75		7,77	
		ФОТ							0,09		2,05	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			0,13		3,01	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			0,07		1,66	
		Всего по позиции							0,95		12,44	
46	ТССЦ 410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	5,1		5,1	545		2 779,50	7,4	20 568,30	
		Всего по позиции							2 779,50		20 568,30	
47	ТССЦпг 03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	1 т груза	11,9		11,9	36,27		431,61	10,19	4 398,11	
		Объём: 6.8+5.1	
		Всего по позиции							431,61		4 398,11	
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		7 156,54		55 568,13	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		37,82		861,16	
		эксплуатация машин и механизмов		295,43		3 010,44	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		37,94		863,89	
		материальные ресурсы		6 391,68		47 298,42	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		431,61		4 398,11	
		Итого ФОТ (справочно)		75,76		1 725,05	
		Итого накладные расходы		111,37		2 535,82	
		Итого сметная прибыль		61,18		1 392,98	
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		7 329,09		59 496,93	
Раздел 5. Съезд на ул. Ленина №3	
48	ТЕР 01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,007		0,007					329,82	
		Объём: 70*0.1	
	1	ОТ					112,5		0,79	22,77	17,99	
	3	ЭМ					4 368,28		30,58	10,19	311,61	
	2	в т. ч. ОТм					540,36		3,78	22,77	86,07	
	4	М					4,88		0,03	7,4	0,22	
		ЗТ	чел.-ч	11,41		0,07987						
		ЗТм	чел.-ч	33,09		0,23163						
		Итого по расценке					4 485,66		31,40		329,82	
		ФОТ							4,57		104,06	
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	0	92			4,20		95,74	
	Пр/774-001.1	СП	%	46	0,85	39,1			1,79		40,69	
		Всего по позиции							37,39		466,25	
49	ТССЦпг 03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	10,5		10,5	4,8		50,40	10,19	513,58	
		Объём: 70*0.1*1.5	
		Всего по позиции							50,40		513,58	
50	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07		0,07					2 999,39	
		Объём: 70*0.1	
	1	ОТ					247,46		17,32	22,77	394,38	
	3	ЭМ					3 636,32		254,54	10,19	2 593,76	
	2	в т. ч. ОТм					337,22		23,61	22,77	537,60	
	4	М					21,77		1,52	7,4	11,25	
		ЗТ	чел.-ч	24,19		1,6933						
		ЗТм	чел.-ч	20,6		1,442						
		Итого по расценке					3 905,55		273,38		2 999,39	
		ФОТ							40,93		931,98	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			60,17		1 370,01	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			33,05		752,57	
		Всего по позиции							366,60		5 121,97	
51	ТССЦ 408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	5,978		5,978	126		753,23	7,4	5 573,90	
		Объём: 70*0.07*1.22	
		Всего по позиции							753,23		5 573,90	
52	ТССЦ 408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,562		2,562	131		335,62	7,4	2 483,59	
		Объём: 70*0.03*1.22	
		Всего по позиции							335,62		2 483,59	
53	ТССЦпг 03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	11,956		11,956	19,11		228,48	10,19	2 328,21	
		Объём: 70*0.1*1.22*1.4	
		Всего по позиции							228,48		2 328,21	
54	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,175		0,175					4 034,48	
		Объём: 70*2.5/1000	
	1	ОТ								22,77		
	3	ЭМ					40,92		7,16	10,19	72,96	
	2	в т. ч. ОТм					8,64		1,51	22,77	34,38	
	4	М					3 059,1		535,34	7,4	3 961,52	
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,1155						
		Итого по расценке					3 100,02		542,50		4 034,48	
		ФОТ							1,51		34,38	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			2,22		50,54	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			1,22		27,76	
		Всего по позиции							545,94		4 112,78	
55	ТЕР 27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,1127		0,1127					4 104,44	
		Объём: 70*0.07*2.3	
	1	ОТ					268,64		30,28	22,77	689,48	
	3	ЭМ					2 785,51		313,93	10,19	3 198,95	
	2	в т. ч. ОТм					359,27		40,49	22,77	921,96	
	4	М					258,98		29,19	7,4	216,01	
		ЗТ	чел.-ч	21,77		2,453479						
		ЗТм	чел.-ч	21,5		2,42305						
		Итого по расценке					3 313,13		373,40		4 104,44	
		ФОТ							70,77		1 611,44	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			104,03		2 368,82	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			57,15		1 301,24	
		Всего по позиции							534,58		7 774,50	
56	ТССЦ 410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	11,4		11,4	511		5 825,40	7,4	43 107,96	
		Всего по позиции							5 825,40		43 107,96	
57	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,07		0,07					2 657,91	
	1	ОТ					465,73		32,60	22,77	742,30	
	3	ЭМ					2 507,4		175,52	10,19	1 788,55	
	2	в т. ч. ОТм					317,68		22,24	22,77	506,40	
	4	М					245,3		17,17	7,4	127,06	
		ЗТ	чел.-ч	38,3		2,681						
		ЗТм	чел.-ч	19,08		1,3356						
		Итого по расценке					3 218,43		225,29		2 657,91	
		ФОТ							54,84		1 248,70	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			80,61		1 835,59	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			44,28		1 008,33	
		Всего по позиции							350,18		5 501,83	
58	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,14		0,14					12,89	
		Объём: 70*2	
	1	ОТ					1,09		0,15	22,77	3,42	
	3	ЭМ					3,59		0,50	10,19	5,10	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					4,24		0,59	7,4	4,37	
		ЗТ	чел.-ч	0,09		0,0126						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					8,92		1,24		12,89	
		ФОТ							0,15		3,42	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			0,22		5,03	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			0,12		2,76	
		Всего по позиции							1,58		20,68	
59	ТССЦ 410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	8,5		8,5	545		4 632,50	7,4	34 280,50	
		Всего по позиции							4 632,50		34 280,50	
60	ТССЦпг 03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	1 т груза	19,9		19,9	36,27		721,77	10,19	7 354,84	
		Объём: 11.4+8.5	
		Всего по позиции							721,77		7 354,84	
		Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		13 994,61		109 781,51	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		81,14		1 847,57	
		эксплуатация машин и механизмов		782,23		7 970,93	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		91,63		2 086,41	
		материальные ресурсы		12 130,59		89 766,38	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		1 000,65		10 196,63	
		Итого ФОТ (справочно)		172,77		3 933,98	
		Итого накладные расходы		251,45		5 725,73	
		Итого сметная прибыль		137,61		3 133,35	
		Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		14 383,67		118 640,59	
Раздел 6. Водоотвод	
61	ТЕР 01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,0154		0,0154					857,52	
	1	ОТ					2 445,28		37,66	22,77	857,52	
	3	ЭМ								10,19		
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,4		
		ЗТ	чел.-ч	248		3,8192						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					2 445,28		37,66		857,52	
		ФОТ							37,66		857,52	
	Пр/812-001.2-1	НР	%	89	0	89			33,52		763,19	
	Пр/774-001.2	СП	%	40	0,85	34			12,80		291,56	
		Всего по позиции							83,98		1 912,27	
62	ТЕР 01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,002875		0,002875					135,35	
		Объём: 0.5*0.5*11.5	
	1	ОТ					112,5		0,32	22,77	7,29	
	3	ЭМ					4 368,28		12,56	10,19	127,99	
	2	в т. ч. ОТм					540,36		1,55	22,77	35,29	
	4	М					4,88		0,01	7,4	0,07	
		ЗТ	чел.-ч	11,41		0,0328038						
		ЗТм	чел.-ч	33,09		0,0951338						
		Итого по расценке					4 485,66		12,89		135,35	
		ФОТ							1,87		42,58	
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	0	92			1,72		39,17	
	Пр/774-001.1	СП	%	46	0,85	39,1			0,73		16,65	
		Всего по позиции							15,34		191,17	
63	ТССЦпг 03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	6,6225		6,6225	4,8		31,79	10,19	323,94	
		Объём: (1.54+2.875)*1.5	
		Всего по позиции							31,79		323,94	
64	ТЕР 22-01-011-11	Укладка стальных водоотводных труб диаметром 500 мм	1 км трубопровода	0,0115		0,0115					7 411,74	
	1	ОТ					12 736,57		146,47	22,77	3 335,12	
	3	ЭМ					31 074,61		357,36	10,19	3 641,50	
	2	в т. ч. ОТм					4 534,48		52,15	22,77	1 187,46	
	4	М					5 113,34		58,80	7,4	435,12	
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		11,546						
		ЗТ	чел.-ч	973		11,1895						
		ЗТм	чел.-ч	283,76		3,26324						
		Итого по расценке					48 924,52		562,63		7 411,74	
64.1	ТСЭМ 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-9,46		-0,10879	121,91		-13,26	10,19	- 135,12	
		Объём: (0.0115)*(-9.46)	
64.2	ТСЭМ 150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	-48,05		-0,552575	187,66		- 103,70	10,19	-1 056,70	
		Объём: (0.0115)*(-48.05)	
64.3	ТСЭМ 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-82,5		-0,94875	1,86		-1,76	10,19	-17,93	
		Объём: (0.0115)*(-82.5)	
64.4	ТСЭМ 151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	-7,77		-0,089355	36,97		-3,30	10,19	-33,63	
		Объём: (0.0115)*(-7.77)	
64.5	ТСЭМ 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	- 160,17		-1,841955	112,26		- 206,78	10,19	-2 107,09	
		Объём: (0.0115)*(-160.17)	
64.6	ТСЭМ 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	-55		-0,6325	9,04		-5,72	10,19	-58,29	
		Объём: (0.0115)*(-55.0)	
64.7	ТСЭМ 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	-35,2		-0,4048	3,24		-1,31	10,19	-13,35	
		Объём: (0.0115)*(-35.2)	
64.8	ТСЭМ 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	-58,31		-0,670565	31,16		-20,89	10,19	- 212,87	
		Объём: (0.0115)*(-58.31)	
64.9	ТССЦ 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	-0,26		-0,00299	996		-2,98	7,4	-22,05	
		Объём: (0.0115)*(-0.26)	
64.10	ТССЦ 101-2562	Флюс АН-47	т	-0,09		-0,001035	15 520		-16,06	7,4	- 118,84	
		Объём: (0.0115)*(-0.09)	
64.11	ТССЦ 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	-0,15		-0,001725	11 520		-19,87	7,4	- 147,04	
		Объём: (0.0115)*(-0.15)	
64.12	ТССЦ 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	-0,07		-0,000805	10 580		-8,52	7,4	-63,05	
		Объём: (0.0115)*(-0.07)	
		ФОТ							146,48		3 335,35	
	Пр/812-018.0-1	НР	%	117	0	117			171,39		3 902,35	
	Пр/774-018.0	СП	%	74	0,85	62,9			92,13		2 097,94	
		Всего по позиции							422,00		9 426,07	
65	ТССЦ 103-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	м	11,5		11,5	475		5 462,50	7,4	40 422,50	
		Всего по позиции							5 462,50		40 422,50	
66	ТЕР 01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,00115		0,00115					7,44	
	1	ОТ								22,77		
	3	ЭМ					633,41		0,73	10,19	7,44	
	2	в т. ч. ОТм					124,36		0,14	22,77	3,19	
	4	М								7,4		
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	8,87		0,0102005						
		Итого по расценке					633,41		0,73		7,44	
		ФОТ							0,14		3,19	
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	0	92			0,13		2,93	
	Пр/774-001.1	СП	%	46	0,85	39,1			0,05		1,25	
		Всего по позиции							0,91		11,62	
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)		5 704,05		45 172,53	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		184,45		4 199,93	
		эксплуатация машин и механизмов		13,93		141,95	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		1,70		38,71	
		материальные ресурсы		5 473,88		40 506,71	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		31,79		323,94	
		Итого ФОТ (справочно)		186,15		4 238,64	
		Итого накладные расходы		206,76		4 707,64	
		Итого сметная прибыль		105,71		2 407,40	
		Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)		6 016,52		52 287,57	
Раздел 7. Обочина	
67	ТЕР 01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,2072		0,2072					46,47	
		Объём: 296*0.7	
	1	ОТ								22,77		
	3	ЭМ					21,99		4,56	10,19	46,47	
	2	в т. ч. ОТм					4,08		0,85	22,77	19,35	
	4	М								7,4		
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,25		0,0518						
		Итого по расценке					21,99		4,56		46,47	
		ФОТ							0,85		19,35	
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	0	92			0,78		17,80	
	Пр/774-001.1	СП	%	46	0,85	39,1			0,33		7,57	
		Всего по позиции							5,67		71,84	
68	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,24864		0,24864					10 654,15	
		Объём: 296*0.7*0.12	
	1	ОТ					247,46		61,53	22,77	1 401,04	
	3	ЭМ					3 636,32		904,13	10,19	9 213,08	
	2	в т. ч. ОТм					337,22		83,85	22,77	1 909,26	
	4	М					21,77		5,41	7,4	40,03	
		ЗТ	чел.-ч	24,19		6,0146016						
		ЗТм	чел.-ч	20,6		5,121984						
		Итого по расценке					3 905,55		971,07		10 654,15	
		ФОТ							145,38		3 310,30	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			213,71		4 866,14	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			117,39		2 673,07	
		Всего по позиции							1 302,17		18 193,36	
69	ТССЦ 408-0073	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м3	30,33408		30,33408	97		2 942,41	7,4	21 773,83	
		Объём: 296*0.7*0.12*1.22	
		Всего по позиции							2 942,41		21 773,83	
70	ТССЦпг 03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	42,467712		42,467712	19,11		811,56	10,19	8 269,80	
		Объём: 296*0.7*0.12*1.22*1.4	
		Всего по позиции							811,56		8 269,80	
		Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)		4 729,60		40 744,25	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		61,53		1 401,04	
		эксплуатация машин и механизмов		908,69		9 259,55	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		84,70		1 928,61	
		материальные ресурсы		2 947,82		21 813,86	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		811,56		8 269,80	
		Итого ФОТ (справочно)		146,23		3 329,65	
		Итого накладные расходы		214,49		4 883,94	
		Итого сметная прибыль		117,72		2 680,64	
		Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)		5 061,81		48 308,83	
Раздел 8. Ограждение	
71	ТЕР 27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,76		0,76					14 485,63	
	1	ОТ					513,68		390,40	22,77	8 889,41	
	3	ЭМ					120,74		91,76	10,19	935,03	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					828,8		629,89	7,4	4 661,19	
	ТССЦ 101-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т	1,2		0,912						
	ТССЦ 201-9211	Стойки металлические опорные	т	0,8		0,608						
	ТССЦ 204-9002	Детали закладные	т	0,64		0,4864						
	ТССЦ 401-9010	Бетон дорожный	м3	4,08		3,1008						
		ЗТ	чел.-ч	48,46		36,8296						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					1 463,22		1 112,05		14 485,63	
71.1	ТССЦ 101-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т	1,2		0,912				7,4		
		Объём: (0.76)*1.2	
71.2	ТССЦ 201-9211	Стойки металлические опорные	т	0,8		0,608				7,4		
		Объём: (0.76)*0.8	
71.3	ТССЦ 204-9002	Детали закладные	т	0,64		0,4864				7,4		
		Объём: (0.76)*0.64	
71.4	ТССЦ 401-9010	Бетон дорожный	м3	4,08		3,1008				7,4		
		Объём: (0.76)*4.08	
		ФОТ							390,40		8 889,41	
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	0	147			573,89		13 067,43	
	Пр/774-021.0	СП	%	95	0,85	80,75			315,25		7 178,20	
		Всего по позиции							2 001,19		34 731,26	
72	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,71		1,71	612		1 046,52	7,4	7 744,25	
		Объём: 0.3*0.3*0.5*38	
		Всего по позиции							1 046,52		7 744,25	
73	ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	1,6458332		1,6458332					46 543,62	
		Объём: (57*3.59+288.8*3.36+194.56*2.42)/1000	
	1	ОТ			1.15		699,24		1 323,46	22,77	30 135,18	
	3	ЭМ			1.25		542,84		1 116,78	10,19	11 379,99	
	2	в т. ч. ОТм			1.25		62,61		128,81	22,77	2 933,00	
	4	М					412,87		679,52	7,4	5 028,45	
	ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т	1		1,6458332						
		ЗТ	чел.-ч	63,28	1.15	119,7705736						
		ЗТм	чел.-ч	3,82	1.25	7,8588535						
		Итого по расценке					1 654,95		3 119,76		46 543,62	
73.1	ТСЭМ 021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	-3,6	1.25 *	-7,4062494	136,66		-1 012,14	10,19	-10 313,71	
		Объём: (1.6458332)*(-3.6)	
73.2	ТСЭМ 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	-0,12	1.25 *	-0,246875	134,07		-33,10	10,19	- 337,29	
		Объём: (1.6458332)*(-0.12)	
73.3	ТСЭМ 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	-0,1	1.25 *	-0,2057292	121,86		-25,07	10,19	- 255,46	
		Объём: (1.6458332)*(-0.1)	
73.4	ТССЦ 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0,0002		-0,0003292	10 420		-3,43	7,4	-25,38	
		Объём: (1.6458332)*(-0.0002)	
73.5	ТССЦ 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0,00031		-0,0005102	18 440		-9,41	7,4	-69,63	
		Объём: (1.6458332)*(-0.00031)	
73.6	ТССЦ 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0,00103		-0,0016952	1 540		-2,61	7,4	-19,31	
		Объём: (1.6458332)*(-0.00103)	
73.7	ТССЦ 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0,00194		-0,0031929	4 977,24		-15,89	7,4	- 117,59	
		Объём: (1.6458332)*(-0.00194)	
		ФОТ							1 323,46		30 135,18	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0	93			1 350,61		30 753,41	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			765,35		17 426,93	
		Всего по позиции							4 134,07		83 585,59	
74	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 2 мм	м	57		57	41,27		2 352,39	7,4	17 407,69	
		Объём: 1.5*38	
		Всего по позиции							2 352,39		17 407,69	
75	ТССЦ 103-1483	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	м	288,8		288,8	17,99		5 195,51	7,4	38 446,77	
		Объём: 7.6*38	
		Всего по позиции							5 195,51		38 446,77	
76	ТССЦ 103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	194,56		194,56	13,12		2 552,63	7,4	18 889,46	
		Объём: 5.12*38	
		Всего по позиции							2 552,63		18 889,46	
77	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,832352		0,832352					2 982,79	
		Объём: 0.24*57+0.16*288.8+0.12*194.56	
	1	ОТ					71,47		59,49	22,77	1 354,59	
	3	ЭМ					10,15		8,45	10,19	86,11	
	2	в т. ч. ОТм					0,12		0,10	22,77	2,28	
	4	М					250,36		208,39	7,4	1 542,09	
		ЗТ	чел.-ч	5,31		4,4197891						
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0083235						
		Итого по расценке					331,98		276,33		2 982,79	
		ФОТ							59,59		1 356,87	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0	94			56,01		1 275,46	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			25,83		588,20	
		Всего по позиции							358,17		4 846,45	
78	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,664704		1,664704					6 566,10	
		Объём: 83.2352*2	
	1	ОТ					43,93		73,13	22,77	1 665,17	
	3	ЭМ					6,8		11,32	10,19	115,35	
	2	в т. ч. ОТм					0,12		0,20	22,77	4,55	
	4	М					388,48		646,70	7,4	4 785,58	
		ЗТ	чел.-ч	3,83		6,3758163						
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,016647						
		Итого по расценке					439,21		731,15		6 566,10	
		ФОТ							73,33		1 669,72	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0	94			68,93		1 569,54	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			31,79		723,82	
		Всего по позиции							831,87		8 859,46	
		Итого прямые затраты по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен)		15 284,69		141 927,94	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		1 846,48		42 044,35	
		эксплуатация машин и механизмов		158,00		1 610,02	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		0,30		6,83	
		материальные ресурсы		13 280,21		98 273,57	
		Итого ФОТ (справочно)		1 846,78		42 051,18	
		Итого накладные расходы		2 049,44		46 665,84	
		Итого сметная прибыль		1 138,22		25 917,15	
		Итого по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен)		18 472,35		214 510,93	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты		338 676,23		2 667 723,99	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		4 237,87		96 496,31	
		эксплуатация машин и механизмов		14 602,11		148 795,52	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		1 806,91		41 143,32	
		материальные ресурсы		299 892,21		2 219 202,37	
		в том числе					
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		299 892,21		2 219 202,37	
		перевозка		19 944,04		203 233,76	
		Всего ФОТ (справочно)		6 044,78		137 639,63	
		Всего накладные расходы		7 897,21		179 818,92	
		Всего сметная прибыль		4 330,28		98 600,94	
							
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)		350 903,72		2 946 147,82	
		в том числе					
		строительные работы без учета перевозки		330 959,68		2 742 914,06	
		перевозка		19 944,04		203 233,76	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		350 903,72		2 946 147,82	
		в том числе					
		НДС			20	589 229,56	
		ВСЕГО по смете с НДС				3 535 377,38	

Составил	Шустова А.Л.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил	Волкова Е.Н.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]